2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (cid:image001.png@01D18373.520CBFE0) | 1,11890 | 1,12311 | +0,00421 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,06532 | 0,05895 | -0,00637 |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 1,04712 | 1,06192 | +0,0148 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 0,00646 | 0,00224 | -0,00422 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (cid:image002.png@01D18373.520CBFE0) | 0,96734 | 1,07172 | +0,10438 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,0130797 | 0,0736220 | +0,0605423 |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,95080 | 0,99690 | +0,0461 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 0,00345 | 0,00120 | -0,00225 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (cid:image003.png@01D18373.520CBFE0) | 13,9280 | 13,7275 | -0,2005 |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,2088334 | 0,1683454 | -0,040488 |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 11,209149 | 11,301118 | +0,091969 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 2,51005 | 2,25803 | -0,25202 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (cid:image004.png@01D18373.520CBFE0) | 3,44659 | 3,17833 | -0,26826 |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,046493 | 0,057520 | +0,011027 |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 2,806553 | 2,551369 | -0,255184 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 0,593547 | 0,569445 | -0,024102 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |